询价要素
1、 项目名称：
饮用水水源保护基础设施运维服务项目
2、 采购需求
包1：2026-2027年都江堰市饮用水水源保护区电子围栏运维服务项目
（一）基本情况
1、一期：包含移动式电子围栏13套，品牌：比特威尔，规格型号为：BW-201E，位于都江堰市柏条河、徐堰河沿线及西区水厂饮用水水源二级保护区。脉冲式电子围栏2200米，位于都江堰市西区水厂集中式饮用水水源一级保护区。脉冲式电子围栏主要设备清单见下表:
	一、基本情况
	备注

	周界总长
	2200（米）
	围栏导线间距
	15-18（厘米）
	

	总防区数
	22（个）
	脉冲电网数
	12（条）
	

	脉冲主机数量
	11（个）
	围栏总高
	200（厘米）
	

	二、主要产品清单
	

	序号
	产品名称
	数量
	规格型号
	

	1
	脉冲主机
	11
	WM-B/L3204C
	

	2
	中央控制器
	1
	WM-KC32/F10
	

	3
	控制软件
	1
	WM-SC100
	

	4
	通讯模块
	11
	WM-CAN
	

	5
	避雷器
	22
	WM-BLQ
	

	6
	声光报警灯
	23
	WM-JD
	

	7
	紧线器
	880
	WM-JX
	

	8
	警示牌
	220
	WM-JSP
	

	9
	高压绝缘线
	1100
	WM-GY
	

	10
	防水箱
	11
	WM-FSX
	

	11
	交换机
	1
	国产
	

	12
	电源线
	2300
	国产
	

	13
	信号线
	2300
	国产
	

	14
	承重支架
	720
	WM-ZJ/
	


2、二期：包含移动式电子围栏6套，品牌：比特威尔，规格型号为：BW-201E，位于都江堰市紫坪铺水库、磨儿潭水库沿线。
（二）服务内容
1、移动式电子围栏运维服务内容
对移动式电子围栏无线数据采集系统前端、后台管理平台的相关配套软件，以及相关配套硬件进行维护服务，保证所有设备不间断正常工作。
（1）每天对19套设备周边三大通信运营商（中国移动，中国联通，中国电信)环境进行监测，采集终端根据三大通信运营商基站频段优化而同步协调优化，添加采集终端邻区频点支持，同步采集终端采集范围；监测设备根据三大通信运营商都江堰本地公网基站更新换代而同步更新，更新设备支持最新基站全频点环境监测，室内室外环境监测，设备端口自动识别。
（2）对移动式电子围栏无线数据采集系统前端、后台管理平台，以及相关配套硬件，提供维护保养、故障处理、培训服务，通信链路传输维护、故障处理等，包含移动式电子围栏的系统及线路维护、平台服务设备及其附属设备、线路维护、聚链路维护、电费缴纳、光缆传输链路的租赁及费用，以及汇聚链路维护、租赁及费用、手机短信费用缴纳等，确保移动式电子围栏设备不间断正常无线回传数据，正常采集手机卡码（IMSI码）对接近水源保护区的人群发送预警短信。
2、脉冲式电子围栏运维服务内容
对脉冲式电子围栏电子周界防范报警系统前端、后台管理平台的相关配套软件，以及相关配套硬件进行维护服务，保证所有设备不间断正常工作。
对电子周界防范报警系统前端、后台管理平台，以及相关配套硬件，提供维护保养、故障处理、培训服务，通信链路传输维护、故障处理等，包含脉冲式电子围栏的系统及线路维护、平台服务设备及其附属设备、线路维护、聚链路维护、电费缴纳、光缆传输链路的租赁及费用，以及汇聚链路维护、租赁及费用等，确保脉冲式电子围栏设备不间断正常工作，对触碰脉冲式电子围栏人群发出警告提示。
3、移动式电子围栏以及脉冲式电子围栏运维服务内容共同要求：
（1）由供应商根据前端设备数量和维护工作内容，合理配置工作人员，对需维修故障须即时响应，维护人员需具备设备安装调试、故障诊断与维修等技术的保障能力，并保证无线数据采集系统、电子周界防范报警系统在线率保持在95%以上，每周采购方对运维情况上线率进行考核，每月统计周运维情况形成月考核结果，考核结果将运用于费用支付。
（2）响应时间：对于正常使用情况下出现的设备故障，要求提供一至三级故障响应服务；
一级故障（重大故障）：指维保对象在运行中出现系统瘫痪或服务中断，导致维保对象的基本功能不能实现，如硬件设备故障、软件系统宕机、网络瘫痪等，导致应用系统无法使用等严重后果的，须2小时到达现场，6小时内恢复。针对前端设备故障或临时出现的安全性故障，无等待时间，立即响应并处理。（遇不可抗力，恢复时限顺延）。
二级故障（主要故障）:指维保对象在运行中出现的直接影响服务，导致系统性能或服务部分退化的故障；设备在运行中出现的故障具有潜在的系统瘫痪或服务中断的危险，并可能导致维保对象的基本功能不能实现或全面退化，如系统性能下降但服务并未中断。3小时到达现场，12小时内恢复（遇不可抗力，恢复时限顺延）。
三级故障（次要故障）:指维保对象在运行中出现的，影响系统功能或性能，但关键业务不受影响的各类故障。4小时到达现场，48小时内恢复（遇不可抗力，恢复时限顺延）。
（3）每月为一周期对数据线路进行检测、故障排除、隐患排查、所有接口、线路接口的检测以及设备的定期维护，同时每月进行不低于一次的现场触碰测试，做好维修、触碰测试台账记录。
（4）杆体、地笼、设备箱等附属设施的修复、翻新、防雷接地等处理，防雷设施必须在每年4月的第一个星期（雷雨季节到来前）进行检测保养；检查防雷设备运行情况，有问题及时更换。对立杆、地笼、设备箱等附属设施的损坏和自然锈迹在必要时进行修复、更换及表面翻新。
（5）在维保过程中，重大自然灾害造成的设备损坏由采购方提供相应设备硬件更换，在更换过程中，发生的其他费用均由供应商负担；人为损坏的由供应商负责修复后代位追偿；其他在使用过程中发生的设备损坏维修、更换设备及其它费用均由供应商负担。
（6）建立维护台账，每次记录维护内容，记录故障设备与分析故障原因，注明故障处理是否完成。
（7）未经采购方同意，不得擅自更改项目建设方式及服务内容，损坏更换的设备须使用同型号或不低于原设备参数标准的型号。
4、考核标准
	序号
	考核内容
	考核要求
	备注

	1
	整体设备周在线率
	该项目整体设备每周在线率需保持在95%以上，在线率低于95%的出现一次扣减费用2000元
	

	2
	故障受理的响应时间
	一级故障（重大故障）2小时到达现场，6小时内恢复。二级故障（主要故障）3小时到达现场，12小时内恢复。三级故障（次要故障）4小时到达现场，48小时内恢复。未按上述响应时间修复，超过24小时未恢复的，扣除该故障点位运维费200元，24小时后，每增加24小时，每天每点位扣除该故障点位运维费400元。(客观因素：如人为损坏、暴雨持续极端天气、不可抗力等因素除外)。响应起始时间以运维群记录、通话记录、短信记录、纸质单据等为准。
	

	3
	定期（每月）运维项目
	（1）每月为一周期对数据线路进行检测、故障排除、隐患排查、所有接口、线路接口的检测以及设备的定期维护；
（2）每月进行不低于一次的现场触碰测试；
（3）做好维修、触碰测试台账记录。
每月缺1项，扣除运维费500元。
	

	4
	附属设施定期检测保养
	杆体、地笼、设备箱等附属设施的修复、翻新、防雷接地等处理，防雷设施必须在每年4月的第一个星期（雷雨季节到来前）进行检测保养；未完成，扣除运维费500元。
	

	5
	台账建立、登记、统计
	台账的建立、登记、统计，包含运维台账、巡查台账、资产台账等。
（1）维护台账，每次记录维护内容，记录故障设备与分析故障原因，注明故障处理是否完成。
（2）巡查台账，每次记录巡查内容，记录巡查内容是否正常。
（3）资产台账，对所有项目资产进行登记、更新等。
采购方每季度开展不少于三次的不定期抽查，如有错填数据或缺失填报情形的，发现一次扣减100元。
	


（三）服务时限
2026年11月1日至2027年10月31日。
（四）项目地点
都江堰市天马镇、聚源镇、龙池镇。
（五）报价要求
请各潜在服务供应商对该时间段内的运维费用评估报价，运维费用包含维保费、材料费、通讯费、短信费、电费等。报价文件需清晰区分总价、单日单价明细（即脉冲式电子围栏运维单日单价和移动式电子围栏每个点位运维单日单价），加盖单位公章后随营业执照一并反馈至我单位联系人邮箱或送至都江堰市东虹路104号（成都市都江堰生态环境局）406室。


包2：2027年都江堰市饮用水数字化综合监管平台运行维护服务项目
（一）基本情况
2026年12月2日至2027年12月1日期间对都江堰市饮用水数字化综合监管平台运行维护，主要内容包括：1、基础维护：针对该项目视频监控系统、后端软硬件平台、智慧环保综合管理平台提供维护保养、故障处理、人员培训，通信链路保障等服务。2、网络安全维护：提供办公大楼网络安全及软件平台网络安全维保服务。
（2） 服务内容
具体内容如下：
1、基础维护
（1）都江堰生态环境局视频监控中心后端平台设备及三楼、五楼两间会议室会议设备的维护； 
（2）319个视频监控点位的设备维护、电费缴纳、用电安全合规管理、线路维护；光缆传输链路、网络传输链路的维护及相关费用缴纳；
（3）提供前端设备包括各类摄像机、杆体支架、供电电源、光收发器、交换机、路由器、避雷器、防雨箱、杆体编号喷涂等维护保养服务，监控镜头遮挡物的修剪服务；
（4）后端设备包括服务器、磁盘阵列、硬盘、拼接屏、投屏显示器（电视机）、操作计算机、光网闸等设备及相关软件平台的维护。
（5）提供智慧环保综合管理平台的使用维护，包括软件优化、问题修复、数据对接、物联感知设备接入等服务。
（6）提供水源地区域入侵报警（3个报警点位）及7个应急仓库监控（14处监控）服务。
（7）提供紫坪铺水库库区无人机巡查服务（包括无人机设备），拍摄图像信息接入智慧环保综合管理平台。要求无人机具备前端自动起降机场，可自动巡航及手动控制飞行，每日按照既定线路对紫坪铺库区水环境开展巡查不少于一次（不可抗力因素除外），拍摄高清巡查视频及图片，并满足智慧环保综合管理平台无人机巡查板块的相关接入和使用要求；另因特殊情况，根据甲方使用需求无偿提供无人机手动飞行服务。
（8）项目运行维护产生的其他相关费用。
2、网络安全维护
按照网络安全及信息安全主管单位的要求提供机房、办公大楼、软件平台的网络安全维保服务，包含机房及大楼内接入网络的各项设备及网络链路的网络安全服务及日常维护等，具体内容如下：
（1）机房托管服务：确保机房环境符合安全标准，执行严格的网络安全策略，包括防火墙配置、入侵检测与防御系统部署等。
（2）网络安全事件应急响应及处置：按照都江堰市网信办等主管单位的要求，提供网络安全事件应急响应服务，确保在出现网络安全突发事件时能够迅速响应及处置，并做好数据备份迁移、评测报告、影响评估等工作。
（3）办公大楼网络及设备安全维保服务：为前端各类点位、后端服务器、操作电脑等设备，以及办公大楼网络、软件平台提供网络安全服务，包括但不限于系统升级、漏洞修补、安全加固、定期巡检等。
（4）日常网络使用需求服务：提供网络配置、带宽调整、IP地址管理等日常网络使用服务，确保网络顺畅运行，及时响应并解决用户在使用过程中遇到的各种问题，提供不低于一次的网络安全培训服务。
（5）网络运行与安全测试报告：每季度提供运营商出具的网络运行报告及有相关资质公司出具的网络安全测试报告。
（6）按照都江堰市网络安全管理条例及主管单位的要求优化相应设备，保障机房及办公大楼符合相应管理要求；协助完成网络安全主管部门的各项检查及问题处理。
3、运维公司应设置项目专门管理人员，一名驻场维护、四名及以上外场维护、两名及以上软件维护，相关人员应具备软件维护、系统集成及维护的实际工作经验；未经采购人同意，不得在服务期间更换项目负责人及驻场维护人员。
4、维护人员需具备设备安装调试、故障诊断与修复等保障能力。并保证监控视频系统在线率保持在95%以上；
5、系统运行保障及管理服务人员应具有软件开发、维护等相关工作经验，外场维护人员对日常故障能48小时内解决，运维人员对出现的软件、硬件故障能自行或协调相关人员快速解决，且维护人员在通信技术、计算机及其设备硬件技术、系统运行与维护工作管理方面具有相关工作经验。
6、响应时间：本项目要求提供全天24小时响应服务，会议系统故障及突发网络安全事件无响应时间，立即处理。其他故障响应时间不超过30分钟，故障排除的时间不超过48小时。 (客观因素：如人为损坏、极端天气、不可抗力等因素除外，运维方需提供相关说明材料)
7、维护包含系统及线路维护、设备维护、软件维护、大楼网络维护、平台服务设备及其附属设备维护；
8、摄像头控制电源、数据线路的检测、故障排除、隐患排查、所有接口、线路接口的检测等每月为一周期，进行巡检及安全隐患排除；
9、监控系统前端摄像机的镜头清理、设备除尘、位置调整、设备维修、故障排除等；每3个月1次对摄像机表面及镜头进行清洁，调整清晰度；不定时对遮挡“视线”的物体进行清除；
10、平台设备检测、设备除尘、系统维护、设备维护、故障排除等；平台设备每个季度定期维护1次，确保机器正常运行。同时检查监控机房通风、散热、供电等设施；
11、杆体、地笼、设备箱等附属设施的修复、翻新、接地等处理；检查设备（浪涌保护器）运行情况，有问题及时更换。对立杆、地笼、设备箱等附属设施的损坏和自然锈迹进行修复或更换；
12、在运维过程中，重大自然灾害等造成的设备损坏由甲方提供相应硬件设备更换；人为损坏的由本项目中标公司负责修复后代位追偿；其他在使用过程中发生的设备损坏维修、更换设备及其费用均由本项目中标公司负担；
13、网络安全维保服务以网络安全、信息安全主管单位的要求为标准，每季度出具运营商提供的网络运行报告和有相关资质公司提供的网络安全测试报告。
14、建立维护台账，记录维护内容，记录故障设备与分析故障原因，注明故障处理是否完成。
15、运维服务保障车辆不低于3辆。
16、其他与项目有关的维护项目。
17、服务方具有信息技术服务及信息安全管理相关资质证书。
本项目运维主要设备及服务清单见附件1。
（3） 服务时限
2026年12月2日至2027年12月1日
（四）项目地点
     都江堰市
（五）报价要求
报价服务商需具备大型监控系统集成维护、网络托管服务、远程会议系统服务、配套系统软件及定制化开发软件维护等项目经验。报价包含本项目所涉及人工劳务、车辆通讯、设备更换、电费、网费、通讯费、风险、税金、等运维期间的所有费用，为包干价，不再另支其他费用。因附属小型设备及配套软件较多，下列清单仅包含较高价值设备及主要设备、软件，具体情况可于报价截止日前法定工作时间到现场咨询或电话咨询，报价单请附企业法人营业执照和组织机构代码证（三证合一单位只需提供营业执照）及相关资质证书。

  本项目运维主要设备及服务清单

	序号
	产品（服务）名称
	规格型号
	品牌
	单位
	数量
	备注

	1
	一体化机柜
	北斗BR
	艾特网能
	套
	1
	含附件

	2
	前端摄像头点位(含套件)
	高清摄像头
	海康威视
	套
	160
	含附件

	3
	前端摄像头点位(含套件)
	高清摄像头
	大华
	套
	159
	含附件

	4
	海康安防平台服务器
	DS-VM11S-B
	海康威视
	台
	1
	

	5
	阵列视频储存1
	DS-A71036R
	海康威视
	套
	1
	含硬盘

	6
	阵列视频储存2
	DS-A71036R
	海康威视
	套
	1
	含硬盘

	7
	阵列视频储存3
	DS-A81016S
	海康威视
	套
	1
	含硬盘

	8
	拼接大屏（2*5）
	DS-D2055NL-B
	海康威视
	套
	1
	

	9
	拼接大屏（3*4）
	DS-D2055NL-B
	海康威视
	套
	1
	

	10
	平台服务器
	A620-G30
	中科曙光
	台
	3
	

	11
	服务器储存
	DS600 G20
	中科曙光
	台
	1
	

	12
	KVM切换器
	XM0108
	安泰
	套
	1
	

	13
	视频综合平台一体机
	DS-B21-04D-16HU
	海康威视
	台
	2
	

	14
	IVSS智能分析服务器
	DH-IVSS708
	大华
	台
	1
	

	15
	IVSS智能分析服务器
	DH-IVSS716
	大华
	台
	3
	

	16
	解码器
	DH-NVD0905DH-41-4K
	大华
	台
	1
	

	17
	智慧能源综合业务平台
	DH-DSS-N8000S2
	大华
	台
	1
	

	18
	流媒体服务器
	DH-MTS-B8001S4C-1U
	大华
	台
	1
	

	19
	EVS 存储服务器
	DH-EVS5048S-R
	大华
	台
	1
	含硬盘

	20
	不间断电源（UPS）
	EA9010H
	易事特
	套
	2
	含电瓶

	21
	核心交换机（广电）
	S5731S-H24T4CX-A
	华为
	台
	1
	

	22
	核心交换机（电信）
	H3C S5110V2-52P-SI
	H3C
	台
	1
	

	23
	安全网关
	SG-600-P926
	山石
	台
	1
	

	24
	核心交换机
	RG-S5750-28GT-L
	锐捷
	台
	1
	

	25
	奇安信网神防火墙系统
	BSG2600-TE45-QDFX
	齐安信
	台
	1
	

	26
	Ap管理系统
	IK-M100
	Ikuai
	台
	1
	

	26
	吸顶AP
	IK-HX3000
	Ikuai
	台 
	48
	

	27
	楼层交换机
	-
	-
	台
	12
	

	28
	远程视频会议系统
	-
	云视讯
	套
	2
	

	29
	拼接大屏（2*3）
	MW5255-S5-U
	宇视
	套
	1
	

	30
	拼接控制器
	DMC8000-3U
	宇视
	台
	1
	

	31
	会议音响系统
	-
	-
	套
	2
	

	32
	高清电视
	UD55B6000i
	长虹
	台
	2
	

	33
	各平台软件使用维护
	参照服务内容及服务技术要求
	-
	-
	-
	

	34
	网络安全及网络使用服务
	参照服务内容及服务技术要求
	-
	-
	-
	

	35
	区域入侵点位使用服务
	参照服务内容及服务技术要求
	
	套
	3
	

	36
	应急仓库监控服务
	参照服务内容及服务技术要求
	
	个
	14
	

	37
	无人机巡查服务
	参照服务内容及服务技术要求
	
	套
	1
	



包3.饮用水水源水质网络自动监测站运维项目
（一）基本情况
按照地表水自动监测技术规范、地表水水质自动监测站运行维护技术规范等文件，对我市黑石河水域乡居、柏木河石马电站、江安河信友铸造厂、蒲阳河猕猴桃基地、蒲阳河谭家堰电站、蒲阳河玉带桥电站、柏木河金盆花园、黑石河宁静电站、沙沟河东兴电站、柏条河、走马河、西区水厂、磨儿滩、紫坪铺等14个水质自动监测站（以下简称“14个水站”）开展监测运行管理、质量保障和质量控制工作，对14个水站的数据进行监控和审核、对站房例行巡检、对站点进行维护、质量控制、应急处理、仪器调试、周边环境巡查、设备维修服务以及全部维修配套材料等工作，并协助配合做好我市其他水质自动监测站的运维。
其中，黑石河水域乡居、柏木河石马电站、江安河信友铸造厂、蒲阳河猕猴桃基地、蒲阳河谭家堰电站、蒲阳河玉带桥电站、柏木河金盆花园、黑石河宁静电站、沙沟河东兴电站等9个水质自动监测站（以下简称“9个站”）3参数服务期为21天，9个站9参数服务期为323天；柏条河、走马河、西区水厂、磨儿滩、紫坪铺等5个水质自动监测站（以下简称“5个站”）服务期为344天。
（二）服务内容
对14个水站的仪器仪表、集成系统（采水系统、预处理及配水系统、自动清洗系统、电力保障系统、纯水制备系统、控制系统、其它配置、数据采集传输系统、中心控制系统）、其它辅助设施（通讯设施、空调、防雷、灭火等设施、电压传感器、温湿度传感器）进行定期维护、巡检、故障维修、年度大修、定期仪器校准及量值溯源、传递等服务工作，完成设备全部耗材、零件、配件配货和更换，及水质自动监测站配套设施（通讯、水、电、防雷等）检定。
（三）运维目标
定期对水质自动监测站开展运行维护工作，站点运行维护、质量保证与质量控制要求等参照《地表水水质自动监测站（常规五参数、CODMn、NH3-N、TP、TN）运行维护技术规范》(HJ915.3-2024）等相关技术执行，运行维护参照《国家地表水水质自动监测站运行管理办法》等上级文件。
（四）质量标准
参照《地表水水质自动监测站（常规五参数、CODMn、NH3-N、TP、TN）运行维护技术规范》(HJ915.3-2024）等文件，做好站点检查维护、质量控制技术、异常情况处置、运行记录等工作。
[bookmark: _GoBack]本项目运维水质自动监测站主要配置清单见附件1。
资质要求
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，具有独立承担民事责任能力。
2.具有开展水质自动监测站运维工作所必需的设备和专业技术能力，完成生态环境监测技术服务机构（环境质量自动监测运维类）备案。
（五）项目地点
都江堰市天马镇桂林社区、聚源镇金鸡社区、西区水厂内、龙池镇紫坪社区、龙池镇望江社区樱花河畔、天马镇猕猴桃基地、天马镇垮河坎金盆花园、石羊镇宁羊路、玉堂街道梓红路、幸福街道石马社区、灌口街道蒲阳河南路玉带桥、聚源镇大合社区、青城山镇永兴社区、蒲阳街道蒲阳干道。
（六）报价要求
[bookmark: OLE_LINK1]报价包含本项目仪器设备运维、物料耗材费、网络费、人工费、水电费、交通费、保险费等运维过程中产生的一切费用。请潜在服务商将本项目报价表（见附件2）、企业法人营业执照和组织机构代码证（三证合一单位只需提供营业执照）、生态环境监测技术服务机构备案信息等资料均加盖单位公章反馈至我单位联系人或联系人邮箱。

附件1
本项目运维水质自动监测站主要配置清单
1、黑石河水域乡居、柏木河石马电站、江安河信友铸造厂、蒲阳河猕猴桃基地、蒲阳河谭家堰电站、蒲阳河玉带桥电站、柏木河金盆花园、黑石河宁静电站、沙沟河东兴电站9个水质自动监测站主要设备配置清单（主要3参数设备）。
	序号
	产品（服务）名称
	规格型号
	品牌
	单位
	数量
	备注

	1
	高锰酸盐指数水质分析仪
	LFS-2002(CODMn)
	力合
	台
	9
	

	2
	氨氮水质分析仪
	LFS-2002
	力合
	台
	9
	

	3
	总磷水质分析仪
	LFS-2002(TP)
	力合
	台
	9
	

	4
	自动留样器
	LFLY-DW2004
	力合
	台
	9
	

	5
	基站管理控制系统
	定制
	力合
	套
	9
	

	6
	质量控制单元
	LFZKY-2012
	力合
	套
	9
	

	7
	采水系统
	定制
	力合
	套
	9
	

	8
	预处理及配水系统
	定制
	力合
	套
	9
	

	9
	数据采集及传输系统
	定制
	力合
	套
	9
	

	10
	废液处理单元
	LHWTE-2014
	力合
	套
	9
	

	11
	自动清洗单元
	定制
	力合
	套
	9
	

	12
	辅助件
	定制、AC220、PP-R dn16mm〜dn160mm、EA902H
	力合、利欧等
	套
	9
	

	13
	自动监测站基础及
配套设施
	定制
	-
	项
	9
	

	14
	数据综合分析应用平台
	V1
	力合
	套
	1
	


黑石河水域乡居、柏木河石马电站、江安河信友铸造厂、蒲阳河猕猴桃基地、蒲阳河谭家堰电站、蒲阳河玉带桥电站、柏木河金盆花园、黑石河宁静电站、沙沟河东兴电站9个水质自动监测站主要设备配置清单（主要9参数设备）。

	序号
	产品（服务）名称
	规格型号
	品牌
	单位
	数量
	备注

	1
	高锰酸盐指数水质分析仪
	LFS-2002(CODMn)
	力合
	台
	9
	

	2
	氨氮水质分析仪
	LFS-2002
	力合
	台
	9
	

	3
	总磷水质分析仪
	LFS-2002(TP)
	力合
	台
	9
	

	4
	水温测定仪
	LFWCS-2008(T)
	力合
	台
	9
	

	5
	ph测定仪
	LFWCS-2008 (PH)
	力合
	台
	9
	

	6
	浊度测定仪
	LFWCS-2008(TB)
	力合
	台
	9
	

	7
	电导率测定仪
	LFWCS-2008(C)
	力合
	台
	9
	

	8
	溶解氧测定仪
	LFWCS-2008 (DO)
	力合
	台
	9
	

	9
	总氮水质自动分析仪
	LFS-2002(TN)
	力合
	台
	9
	

	10
	自动留样器
	LFLY-DW2004
	力合
	台
	9
	

	11
	基站管理控制系统
	定制
	力合
	套
	9
	

	12
	质量控制单元
	LFZKY-2012
	力合
	套
	9
	

	13
	采水系统
	定制
	力合
	套
	9
	

	14
	预处理及配水系统
	定制
	力合
	套
	9
	

	15
	数据采集及传输系统
	定制
	力合
	套
	9
	

	16
	废液处理单元
	LHWTE-2014
	力合
	套
	9
	

	17
	自动清洗单元
	定制
	力合
	套
	9
	

	18
	辅助件
	定制、AC220、PP-R dn16mm〜dn160mm、EA902H
	力合、利欧等
	套
	9
	

	19
	自动监测站基础及
配套设施
	定制
	-
	项
	9
	

	20
	数据综合分析应用平台
	V1
	力合
	套
	1
	




2、柏条河水质预警监测站主要设备配置清单
	序号
	产品（服务）名称
	规格型号
	品牌
	单位
	数量
	备注

	1
	常规五参数水质分析仪
	LFWCS-2008
	力合
	台
	1
	

	2
	高锰酸盐指数水质分析仪
	LFS-2002
	力合
	台
	1
	

	3
	氨氮水质分析仪
	CA80AM
	E+H
	台
	1
	

	4
	总磷水质分析仪
	CA80TP
	E+H
	台
	1
	

	5
	总铁水质分析仪
	LFS-2002(Fe)
	力合
	台
	1
	

	6
	总锰水质分析仪
	LFS-2002(Mn)
	力合
	台
	1
	

	7
	重金属水质分析仪
	LFEC-2006
	力合
	台
	1
	

	8
	生物毒性水质分析仪
	LFTOX-Z2010
	力合
	台
	1
	

	9
	自动留样器
	LFLY-DW2004
	力合
	台
	1
	

	10
	辅助系统
	标配
	力合
	套
	1
	

	11
	稳压电源和UPS
	SVC-10KVAEA902PH
	山特
	套
	1
	

	12
	多普勒流速仪
	FlowScout600
	-
	台
	1
	

	13
	水质自动监测站配套设施
	标配
	力合
	套
	1
	


3、走马河水质预警监测站主要设备配置清单
	序号
	产品（服务）名称
	规格型号
	品牌
	单位
	数量
	备注

	1
	常规五参数水质分析仪
	LFWCS-2008
	力合
	台
	1
	

	2
	高锰酸盐指数水质分析仪
	LFS-2002
	力合
	台
	1
	

	3
	氨氮水质分析仪
	CA80AM
	E+H
	台
	1
	

	4
	总磷水质分析仪
	CA80TP
	E+H
	台
	1
	

	5
	总铁水质分析仪
	LFS-2002(Fe)
	力合
	台
	1
	

	6
	总锰水质分析仪
	LFS-2002(Mn)
	力合
	台
	1
	

	7
	重金属水质分析仪
	LFEC-2006
	力合
	台
	1
	

	8
	生物毒性水质分析仪
	LFTOX-Z2010
	力合
	台
	1
	

	9
	自动留样器
	LFLY-DW2004
	力合
	台
	1
	

	10
	辅助系统
	标配
	力合
	套
	1
	

	11
	稳压电源和UPS
	SVC-10KVAEA902PH
	山特
	套
	1
	

	12
	多普勒流速仪
	FlowScout600
	-
	台
	1
	

	13
	水质自动监测站配套设施
	标配
	力合
	套
	1
	


4、西区水厂水质预警监测站主要设备配置清单
	序号
	产品（服务）名称
	规格型号
	品牌
	单位
	数量
	备注

	1
	常规五参数水质分析仪
	LFWCS-2008
	力合
	台
	1
	

	2
	高锰酸盐指数水质分析仪
	LFS-2002(CODMn)
	力合
	台
	1
	

	3
	氨氮水质分析仪
	LFS-2002(NH)
	力合
	台
	1
	

	4
	总磷水质分析仪
	LFS-2002(TP)
	力合
	台
	1
	

	5
	总氮水质分析仪
	LFS-2002(TN)
	力合
	台
	1
	

	6
	铁水质分析仪
	LFS-2002(Fe)
	力合
	台
	1
	

	7
	锰水质分析仪
	LFS-2002(Mn)
	力合
	台
	1
	

	8
	生物毒性在线分析仪
	LFTOX-Z2010
	力合
	台
	1
	

	9
	辅助系统
	标配
	力合
	套
	1
	

	10
	余氯分析仪
	/
	力合
	台
	1
	

	11
	水质自动监测站配套设施
	标配
	力合
	套
	1
	


5、磨儿滩水质预警监测站主要设备配置清单
	序号
	产品（服务）名称
	规格型号
	品牌
	单位
	数量
	备注

	1
	常规五参数水质分析仪
	LFWCS-2008
	力合
	台
	1
	

	2
	高锰酸盐指数水质分析仪
	LFS-2002(CODMn)
	力合
	台
	1
	

	3
	氨氮水质分析仪
	LFEC-2006(NH)
	力合
	台
	1
	

	4
	总磷水质分析仪
	LFS-2002(TP)
	力合
	台
	1
	

	5
	总氮水质分析仪
	LFS-2002(TN)
	力合
	台
	1
	

	6
	重金属水质分析仪
	LFEC-2006
	力合
	台
	1
	

	7
	石油类水质分析仪
	LFS-2002(Oil)
	力合
	台
	1
	

	8
	生物毒性在线分析仪
	LFTOX-Z2010
	力合
	台
	1
	

	9
	藻密度水质分析仪
	LFWCS-2008(Cyano)
	力合
	台
	1
	

	10
	叶绿素a水质分析仪
	LFWCS-2008(Chla)
	力合
	台
	1
	

	11
	自动留样器
	LFLY-DW2004
	力合
	台
	1
	

	12
	基站控制管理系统
	定制
	力合
	套
	1
	

	13
	数据采集与传输单元
	定制
	力合
	套
	1
	

	14
	质量控制单元
	LFZKY-2012
	力合
	套
	1
	

	15
	采水系统
	定制
	力合
	套
	1
	

	16
	预处理及配水系统
	定制
	力合
	套
	1
	

	17
	废液处理单元
	定制
	力合
	套
	1
	

	18
	自动清洗单元
	定制
	力合
	套
	1
	

	19
	水质自动监测站配套设施
	标配
	海尔
	套
	1
	


6、 紫坪铺水质预警监测站主要设备配置清单
	序号
	产品（服务）名称
	规格型号
	品牌
	单位
	数量
	备注

	1
	常规五参数水质分析仪
	LFWCS-2008
	力合
	台
	1
	

	2
	高锰酸盐指数水质分析仪
	LFS-2002(CODMn)
	力合
	台
	1
	

	3
	氨氮水质分析仪
	LFEC-2006(NH)
	力合
	台
	1
	

	4
	总磷水质分析仪
	LFS-2002(TP)
	力合
	台
	1
	

	5
	总氮水质分析仪
	LFS-2002(TN)
	力合
	台
	1
	

	6
	重金属水质分析仪
	LFEC-2006
	力合
	台
	1
	

	7
	总锰水质分析仪
	LFS-2002(Mn)
	力合
	台
	1
	

	8
	总砷水质分析仪
	LFS-2002(As)-I
	力合
	台
	1
	

	9
	总铁水质分析仪
	LFS-2002(Fe)
	力合
	台
	1
	

	10
	挥发酚水质分析仪
	LFS-2002(Phe)-I
	力合
	台
	1
	

	11
	硫化物水质分析仪
	LFS-2002(S) 
	力合
	台
	1
	

	12
	总汞水质分析仪
	LFS-2002(Hg)
	力合
	台
	1
	

	13
	余氯、总氯水质分析仪
	LFS-2002(TCl) 
	力合
	台
	1
	

	14
	石油类水质分析仪
	LFS-2002(Oil)
	力合
	台
	1
	

	15
	氟化物水质分析仪
	LFEC-2006(F)
	力合
	台
	1
	

	16
	氰化物水质分析仪
	LFS-2002(CN)
	力合
	台
	1
	

	17
	六价铬水质分析仪
	LFS-2002(Cr)
	力合
	台
	1
	

	18
	生物毒性在线分析仪
	LFTOX-Z2010
	力合
	台
	1
	

	19
	藻密度水质分析仪
	LFWCS-2008(Cyano)
	力合
	台
	1
	

	20
	叶绿素a水质分析仪
	LFWCS-2008(Chla)
	力合
	台
	1
	

	21
	总铝水质分析仪
	LFS-2002(Al)
	力合
	台
	1
	

	22
	硒水质分析仪
	LFAF-2016（Se）
	力合
	台
	1
	

	23
	石油类快检仪（实验室使用）
	UV-970
	德骏
	台
	1
	

	24
	自动留样器
	LFLY-DW2004
	力合
	台
	1
	

	25
	基站控制管理系统
	定制
	力合
	套
	1
	

	26
	数据采集与传输单元
	定制
	力合
	套
	1
	

	27
	质量控制单元
	LFZKY-2012
	力合
	套
	1
	

	28
	采水系统
	定制
	力合
	套
	1
	

	29
	预处理及配水系统
	定制
	力合
	套
	1
	

	30
	废液处理单元
	定制
	力合
	套
	1
	

	31
	自动清洗单元
	定制
	力合
	套
	1
	

	32
	水质自动监测站配套设施
	标配
	海尔
	套
	1
	




