
附件1：
	序号
	配件名称
	单位
	数量
	核心技术参数简述

	1
	会议电视终端
	套
	2
	1、采用国产嵌入式操作系统，终端核心芯片采用国产化元器件，音视频编解码单元、CPU处理单元、视频输入输出芯片、音频输入输出芯片、可编程逻辑芯片、电源芯片、时钟芯片、专用安全芯片、内存存储芯片、闪存存储芯片等均采用国产化器件。

2、支持ITU-T H.320、H.323和IETF SIP、RTC通信标准，会议速率支持128Kbps－8Mbps。

3、支持H.264 BP、H.264 HP、H.265视频编解码协议。支持MPEG-4 AAC-LD、MPEG-4 AAC-LC、G.711A-law、G.711µ-law、G.722、G.729、G.719、G.728、G.722.1 C 、Opus等音频协议，可达到20KHz以上的宽频效果。

4、支持H.239、BFCP双流协议标准。

5、1080p60、1080p30、720p60、720p30高清分辨率，并向下兼容4CIF、CIF标清分辨率。

6、支持≥3路高清视频输入接口（至少含2个HDMI输入口）、≥2路高清视频输出接口。支持≥6路音频输入接口，≥3路独立的音频输出接口。

▲7、支持内置视频矩阵功能，可在终端控制系统上灵活配置任意视频输入和输出接口之间的对应关系。

8、支持云虚拟会议室功能，终端注册入网后，可实时获取当前已创建的虚拟会议室列表及状态（预约或会议中），可以直接选择需要参加的虚拟会议室加入。

9、终端支持设置横幅，支持文字或图片横幅，支持设置横幅位置，支持配置横幅时进行可视化预览，支持设置滚动速度和滚动方式。

▲10、终端支持国家密码局认定的国产密码算法，保证信息安全自主可控。支持SM1、SM2、SM3、SM4等国密加密算法。

支持配套高清摄像机，摄像机不小于12倍光学变倍，支持不小于16倍数字变焦；摄像机图像传感器采用不小于1/2.8"CMOS 图像传感器，支持1080p60、1080p50、1080p30、1080p25、720p60、720p50等高清信号输出；支持RS422控制接口，支持标准VISCA和PELCO协议，支持摄像机通过控制口实现菊花链控制。

	2
	网络交换机
	台
	3
	1.24口，4 个 10G SFP + 万兆光口；配置 RJ45‑Console 调试口、USB2.0 接口； 交换容量：≥336Gbps；整机包转发率≥108Mpps。

2.支持设备堆叠，可通过专用堆叠线缆实现多台设备虚拟化堆叠。 

3.工作温度 0℃‑45℃，支持 4000V 防雷，符合国标 EMC 电磁兼容认证。 

4.支持基于端口、MAC、协议 VLAN，最大支持 4K VLAN（1‑4094）；支持 Voice VLAN、Guest‑VLAN；支持 QinQ 双层 VLAN、灵活 QinQ。 

5.支持 STP/RSTP/MSTP； 

6.端口速率自动协商；支持端口隔离；支持 802.3ad 静态 LACP 链路聚合，整机聚合组数量≥8 个；支持端口环路检测 DLP。 MAC 地址：MAC 地址表≥16K；支持静态 MAC、黑洞 MAC、MAC 地址学习限制。 

7.支持静态路由、RIP v1/v2、OSPF、BGP‑4；支持策略路由 PBR；支持 VRRP，最多可创建 256 个 VRRP 备份组。 

8.支持 IPv6 静态路由、OSPFv3、ND 邻居发现、ACL6、IPv6‑VRRP；支持双栈 IPv4/IPv6 同时运行。 

9.支持 IGMP Snooping V1/V2/V3，IGMP Proxy；支持 MLD‑Snooping（IPv6 组播）。 

10＊.每端口支持 8 个硬件队列；调度算法支持 SP、WRR、SP+WRR；支持基于源 IP、目的 IP、端口号、VLAN、DSCP 划分流量；支持流量限速、端口入方向和出方向限速；支持 DSCP‑802.1p 映射。 

11.支持 802.1X 认证、MAC 旁路认证、Portal 网页认证，支持账号与 IP‑MAC‑端口三元绑定；支持用户接入后动态下发 ACL、VLAN、QoS 策略。 

12.DoS 攻击防御，SYN‑Flood、ICMP‑Flood 防护；ARP 防欺骗、DAI 动态 ARP 检测；IP Source‑Guard IP 源绑定；支持 CPU 防攻击，限速非法报文。 

13.支持基于四层的 ACL，可对报文过滤；ACL 可下发至硬件转发，不占用 CPU 资源。 

14.支持分级管理员权限；密码复杂度；SSH v2 加密登录，禁用 Telnet 明文登录；操作日志保存。 

15.支持 Web‑GUI、CLI 命令行、SNMP v1/v2c/v3；支持华为 iMaster‑NCE 网管平台统一管理；支持 NetStream 流量采样；支持 NTP 时钟同步。 

16.支持设备硬件状态监控、温度、电压查看；配置文件通过 USB 导入导出；支持设备一键故障诊断；支持日志本地存储 + 远程 syslog 上传。

17.光模块满足现场使用，支持850nm 波长，0.3km 传输距离，LC 接口，适配交换机万兆光口，

	3
	音频矩阵
	台
	2
	1.支持4X4 Dante音频模块；支持手机、平板控制与分布式云控制

2.输入每通道：前级放大、信号发生器、扩展器、压缩器、5段参量均衡；输出每通道：31段图示均衡、延时器、分频器、限幅器

3.支持全功能矩阵混音功能；支持自动混音；支持反馈消除、回声消除、噪声消除等音频处理算法

4.支持中控命令；支持场景预设功能；具有断电自动保护记忆功能。

	4
	安装调试服务
	项
	1
	含相关设备工程辅材、布线、设备上架、平台联调、点位验收测试

	5
	三年运维服务
	项
	1
	3 年上门巡检、故障维修、运输费用全包
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