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报价单位：                                                                             年    月    日
	序号
	项目
	监测点位级数量
	监测指标
	监测频次
	报价
	备注

	1
	2026年都江堰市地下水污染防治重点排污单位周边地下水监测项目
	都江堰市辖区内                 12口地下水监测井（青城山旅游装备产业功能区6口井、都江堰城乡生活垃圾卫生填埋场6口井）
	《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)表1常规指标中的29项，包括pH、硫酸盐、氯化物、铁、锰、铜、锌、铝、挥发性酚类、阴离子表面活性剂、耗氧量(CODMn法，以O2计)、氨氮、硫化物、钠、亚硝酸盐(以N计)、硝酸盐(以N计)、氰化物、氟化物、碘化物、汞、砷、硒、镉、铬(六价)、铅、三氯甲烷、四氯化碳、苯和甲苯。
	平水期1次
	
	特征指标:在基本指标的基础上，根据监测点位所在区域污染源特征，增加特征指标。四川省地下水环境调查评估与能力建设项目调查监测结果已超标，且不属于常规指标的，应作为特征指标进行监测。
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